# Ouverture des ports de la box pour accéder à un serveur en ligne

1. Attribuer une adresse fixe au serveur ou un adresse en DHCP. Pour se faire, il faut éditer le fichier de configuration "interfaces", qui ce situe dans le sous-répertoire /etc/network.
   * Adresse fixe :
     + auto eth0
     + iface eth0 inet static
     + address 192.168.1.98
     + netmask 255.255.255.0
     + gateway 192.168.1.254
   * Adresse en DHCP :
     + auto eth0
     + iface eth0 inet dhcp
2. Accéder à la page d'administration de l'opérateur de la box. Pour cela, taper dans un navigateur web : 192.168.1.254
3. Se connecter avec un mot de passe. Si le mot de passe n'est pas connu, cliquer sur mot de passe oublié, appuyer sur le bouton wifi de la box, et entrer un nouveau mot de passe et le confirmer.
4. Sur la page d'administration aller dans :
   * Services de la box
     + Redirection des ports
       - Configurer
5. Dans la section Nat&Pat, cliquer sur ajouter une règle. Puis renseigner :
   * Le nom de la règle
   * Le protocole
   * Le port externe
   * Le port interne
   * L'équipement
6. Utiliser l'adresse de la box, présente sur la page d'accueil, pour accéder à un logiciel présent sur le serveur.